	ФДМ ФАБРИКА
	Чек-лист приёмки партии


Чек-лист приёмки партии
Заполняется при получении груза
	ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ ПУНКТА — ДО ПОДПИСИ ПЕРЕВОЗЧИКУ
Повреждения тары и недостача мест фиксируются только в присутствии перевозчика и только до подписания его документов. После подписи претензия по этим основаниям не принимается ни нами, ни перевозчиком.


01  ПАРТИЯ
	Номер партии
из технологического паспорта
	

	Договор и спецификация
	

	Наименование изделия
	

	Количество по документам, шт
	

	Дата получения груза
	

	Принимающий
имя и должность
	


02  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОТ ПЕРЕВОЗЧИКА
Проверяется до подписания документов перевозчика.
	2.1
	Количество мест совпадает с накладной
	да / нет

	2.2
	Тара цела
вмятины, разрывы, следы вскрытия, намокание
	да / нет

	2.3
	Пломбы и скотч не нарушены
	да / нет

	2.4
	Расхождения внесены в акт перевозчика
заполняется, только если по пунктам выше есть «нет»
	да / нет


03  КОМПЛЕКТНОСТЬ
	3.1
	Количество изделий совпадает с ведомостью вложения
	да / нет

	3.2
	Технологический паспорт партии вложен
	да / нет

	3.3
	Протокол контроля размеров вложен
если запрашивался
	да / нет

	3.4
	Комплектующие на месте
футорки, крепёж, вкладыши
	да / нет


04  ВНЕШНИЙ ВИД
Проверяется на выборке из партии. Наша норма контроля: по одной детали с каждого прогона стола, но не менее пяти на партию — по ней же имеет смысл принимать.
	4.1
	Цвет однороден по партии
	да / нет

	4.2
	Нет расслоений и трещин между слоями
	да / нет

	4.3
	Поддержки удалены, следы зачищены
	да / нет

	4.4
	Нет облоя, наплывов и посторонних включений
	да / нет

	4.5
	Маркировка нанесена и читается
если предусмотрена
	да / нет


05  РАЗМЕРЫ И ПОСАДКИ
	5.1
	Критичные размеры в допуске
по чек-листу размеров, согласованному до запуска партии
	да / нет

	5.2
	Резьбы и футорки принимают ответную часть
	да / нет

	5.3
	Деталь встаёт в узел
проверка на одном изделии
	да / нет

	5.4
	Сопрягаемые детали собираются между собой
	да / нет


06  ЗАМЕРЫ ВЫБОРКИ
Заполняется, если по п. 5.1 есть расхождения: без замеров претензия не рассматривается.
	Размер по чертежу
	

	Допуск
	

	Замер 1
	

	Замер 2
	

	Замер 3
	

	Инструмент
штангенциркуль, микрометр, шаблон
	


07  ИТОГ ПРИЁМКИ
	Принято, шт
	

	Отклонено, шт
	

	Основание отклонения
	

	Фотографии сделаны
да / нет — прикладываются к претензии
	


Срок приёмки — 5 рабочих дней с даты получения груза. Претензия по качеству предъявляется в течение 10 рабочих дней с даты приёмки на zakaz@fdmfabrika.ru с фотографиями и замерами. Признанный брак заменяем за свой счёт, включая обратную пересылку.
Сроки указаны по договору поставки и действуют, если в вашем договоре не согласованы другие. Партия от 50 штук.
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